**项目编号：南基（材）2018-078**

南京大学鼓楼校区南北园围墙翻建及周边环境整治二期工程

商品混凝土采购项目

询价通知书

**南京大学基本建设处**

**2018年10月9日**

**一、项目概况**

1、项目编号：南基（材）2018-078

2、项目名称：鼓楼校区南北园围墙翻建及周边环境整治二期工程商品混凝土采购

3、采购内容：C25商品混凝土165m³

4、使用部位：道路

5、项目预算：9万元

**二、响应人资格要求**

1、具备《中化人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本项目在其营业执照经营范围之内。

3、响应人不得有下列行为：

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

⑤2015年1月1日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

4、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时报价，否则取消其竞价资格。

5、本项目不接受联合体报价。

**三、询价采购项目内容及具体要求**

1、技术指标

（1）所供商品混凝土的质量及所用水泥、砂、石、外加剂等必须达到国家规范及相应标准要求。

（2）质量依据的规范和标准包括但不限于：

《预拌混凝土》 GB14902-2003

《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2003

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

《普通混凝土力学性能试验方法》 GB/T50081-2002

《混凝土质量控制标准》 GB50164-92

《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-87

《普通混凝土配合比设计技术规定》 JGJ55-2000

《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 JGJ53-92

《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ52-92

《混凝土拌合用水标准》 JGJ63-89

（3）所供商品混凝土中选用的水泥必须为“海螺”（中国水泥厂总厂产品）、“鹤林”或“江南-小野田”品牌水泥。

2、商务要求

（1）交货时间：2018年10月，根据本工程实际进度要求供货。

（2）交货地点：南京大学鼓楼校区南北园围墙翻建及周边环境整治二期工程工地，按采购人要求运到指定位置。

（3）交货要求：按采购人要求的供货数量和时间组织供货，货物运抵前半小时通知采购人准备接收（本工程商品砼可能需要分次浇筑，但最多不超过4次）。

**四、响应报价**

1、响应文件综合单价的报价为一次性报价，价格一经报出，即不再变动。

2、报价为人民币报价。综合单价为到南京大学鼓楼校区南北园围墙翻建及周边环境整治二期工程工地价，包含材料费、税金、利润、包装费、运输费、装卸费、配合费等全部费用，一次性包干。

3、本询价通知书提供的数量为暂定量，数量随工程需要做调整，以实际供应数量确定，单价不变。

**五、付款方式**

1、无预付款。

2、本工程截止最后供应之日所有合格28天强度报告出来之后，成交供应商填写《南京大学仙林校区基建工程甲供材料（设备）调拨单》及《南京大学基建工程款支付申请单》并办理完相关审批手续后，一次性付清全部货款。

3、计量方式：商品混凝土计量单位以m3计取，混凝土方量按小票结算。

**六、响应文件组成及要求**

1、响应文件包含下述材料

（1）响应函（文件格式1）

（2）法定代表人资格证明书（文件格式2）

（3）法定代表人授权委托书（文件格式3）

（4）营业执照（复印件加盖响应人公章）。未按“三证合一”登记制度办理营业执照的，还需提供组织机构代码证、税务登记证（复印件加盖公章）。

（5）诚信声明（文件格式4）。

（6）报价一览表（文件格式5）

（7）技术指标响应表（文件格式6）

（8）商务条件响应表（文件格式7）

（9）产品样本资料及技术规格书（如有）

（10）业绩等其他资料（如有）

2、响应文件格式要求

（1）响应文件一式两份，正本、副本各一份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。响应文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

（2）响应文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖响应人公章。文件袋上注明询价采购项目名称、项目编号、响应人名称及“不准提前启封”字样，并加盖响应人公章。

（3）响应文件应按前述顺序编制和装订，询价通知书有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但需风格一致。

3、响应文件的递交及开标时间和地点

（1）响应文件递交及开标时间：2018年10月12日上午10:00时（北京时间）。

（2）响应文件递交及开标地点：南京大学仙林校区综合楼四楼基建处会议室。

（3）响应文件送达方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。

（4）响应文件必须按询价通知书规定的时间及地点送达，逾期或不符合密封要求的响应文件恕不接受。

**七、评审原则**

1、评审的组织和依据

（1）南京大学基建处负责组建三人以上单数的询价小组。

（2）询价小组秉持客观、公正的原则，对响应文件进行系统地比较和评审。

（3）现行相关法律、行政法规，部门规章、地方法规、学校相关规定及本询价文件，是评审的依据。

2、有下列情形之一的，响应文件无效：

（1）响应人资格条件不符合询价通知书要求的；

（2）响应文件与国家现行法律法规相违背的；

（3）响应文件不按询价通知书规定的格式和内容填写的；

（4）响应文件不按询价通知书的规定密封、签字、盖章的；

（5）报价超出项目预算的；

（6）技术指标未响应采购需求或不能满足采购需求的；

（7）商务条件未响应采购需求或低于采购需求的；

（8）响应文件有采购人无法接受的条件的；

（9）法定代表人或其授权代表未参加报价会议的；

（10）其它导致响应文件无效的情形。

3、评审办法

（1）资格审查：依据法律法规和询价通知书的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。（营业执照、法定代表人或其授权委托人身份证原件备查）

（2）响应审查：依据询价通知书的规定，对货物质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应询价通知书的要求。

（3）询价小组依照询价通知书相关规定，按满足资格条件、实质性响应询价通知书要求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照价格由低到高的顺序确定三个成交候选人。

（4）在技术指标和商务条件满足采购要求的前提下，报价低的成交候选人排名在前。报价相同的前提下，技术指标和商务条件更有利于采购人的成交候选人排名在前。

（5）正序排名第一的成交候选人应确定为成交供应商。成交供应商的报价是成交价格。

（6）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可按成交排序确定后一位成交候选人为成交供应商。

（7）采购人对响应人不负未成交原因的解释义务。

**八、合同签订**

1、签订合同的依据和要求

（1）询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

（2）采购人与成交供应商应当于成交通知书发出之日起30天内，按照询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺等文件的主要内容，与基建处签订采购合同。

2、验收标准

（1）成交供应商供货时必须随车同时提供商品砼发货单、出厂合格证明等资料。

（2）进场验收：按砼罐车运送至施工地点的实际方量计算，以经现场核对确认的砼小票作为结算依据。

（3）成交供应商提供的商品砼未达到询价通知书采购要求，且对采购人造成损失的，成交供应商承担一切责任，并赔偿由此给采购人造成的一切损失。

**九、联系方式**

联系人：陆老师

联系电话：025-85789926

电子邮箱：Lu.jin.zhi@163.com

**十、其他事项**

1、按程序对本询价通知书所作的书面澄清、修改、答疑（如有），是本询价通知书的组成部分。

2、本询价通知书为确定成交供应商后，发、承包双方所签合同的组成文件，其解释顺序先于响应文件。

3、凡涉及询价通知的澄清、修改以及该项目的成交结果，均以南京大学基建处主页发布的信息为准。（http://jjc.nju.edu.cn/）

**附件：文件格式**

**文件格式1**

**响应函**

南京大学：

贵校组织的 （项目名称）、（项目编号） 的采购活动，我方已详细研究了询价通知书。愿意按询价通知书的要求承包本次询价范围内的全部工作，对此项目以总价人民币 （金额大写） 元（￥ 元）进行响应，并作承诺如下：

1、我方遵守询价通知书的规定；

2、我方已审核全部响应文件，确认无误；

3、响应文件提供的材料真实有效，符合本项目询价通知书的要求；

4、我方保证中标后履行双方签订的合同条款，保质、保量、按期交货。

响应人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（联系电话）

响应人代表： （签字或签章）（联系电话）

 年 月 日

**文件格式2**

**法定代表人资格证明书**

单位名称： 。

单位地址： 。

单位性质： 。

成立时间： 。

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务： 。

系 的法定发表人，为签署上述响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

响应人全称： （加盖单位公章）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

年 月 日

**注：如授权委托代理人到场则“法定代表人身份证明”不须提供。**

**文件格式3**

**法定代表人授权委托书**

南京大学：

本人（法定代表人姓名）系注册于 （响应人住址） 的（响应人名称）的法定代表人。本人现委托 （响应人代表） 为我方代理人。

贵校组织的 （项目名称）、（项目编号） 的询价活动，该代理人可以本单位名义处理一切与之有关事务，其法律后果由我单位承担。

代理人无转委托权。

响应人全称： （加盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

响应人代表： （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

响应人代表二代身份证正、反面扫描件或复印件粘贴处

年 月 日

**注：如法定代表人到场到场则“法定代表人授权委托书”不须提供。**

**文件格式4**

**南京大学鼓楼校区南北园围墙翻建及周边环境整治二期工程**

**商品混凝土采购项目响应诚信声明**

南京大学：

（响应人全称）郑重声明：我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我单位同时声明：参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对以上声明负全部法律责任，特此声明。

响应人全称： （加盖单位公章）

响应人代表： （签字或签章）（联系电话）

 年 月 日

**文件格式5**

**南京大学南北园围墙翻建及周边环境整治二期工程**

**商品混凝土采购项目报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **综合单价****（元）** | **合价****（元）** | **品牌/生产厂** |
| 1 | 商品混凝土 | C25 | M³ | 165 |  |  |  |
| 2 | 泵送费：含运输费、泵送机械费、泵送管道拆卸及清理等泵送过程中产生的一切费用。 |  (单位：元/m3；此部分费用不计入合计） |
| **合计** | 人民币（小写）： （大写）： |

响应人承诺：

1、响应文件综合单价的报价为一次性报价，价格一经报出，即不再变动。

2、报价为人民币报价。综合单价为到南京大学鼓楼校区南北园围墙翻建及周边环境整治二期工程工地价，包含材料费、税金、利润、包装费、运输费、装卸费、配合费等全部费用，一次性包干。

3、本询价通知书提供的数量为暂定量，数量随工程需要做调整，以实际供应数量确定，单价不变。

4、最短供货周期为 日历天。

响应人全称： （加盖单位公章）

响应人代表： （签字或签章）（联系电话）

年 月 日

**文件格式6**

**南京大学南北园围墙翻建及周边环境整治二期工程**

**商品混凝土采购项目技术指标响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **参数名称** | **技术指标** | **响应情况** | **偏离说明** |
| 1 | 商品砼 | 商品混凝土的质量及所用水泥、砂、石、外加剂等必须达到国家规范及相应标准要求。 |  |  |
| 2 | 水泥 | 所供商品混凝土中选用的水泥必须为“海螺”（中国水泥厂总厂产品）、“鹤林”或“江南-小野田”品牌水泥。 |  |  |
| 3 | …… | …… | …… | …… |

响应人全称： （加盖单位公章）

响应人代表： （签字或签章）（联系电话）

年 月 日

注：

1. 响应人必须对照本表要求和自身响应能力，逐条如实填写。“偏离说明”列填写正负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。
2. 响应人可对照本询价通知书，扩展填写技术指标及响应情况。

**文件格式7**

**南京大学南北园围墙翻建及周边环境整治二期工程**

**商品混凝土采购项目商务条件响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条件** | **采购需求** | **响应情况** | **偏离说明** |
| 1 | 交货时间 | 2018年10月，根据本工程实际进度要求供货。 |  |  |
| 2 | 交货地点 | 南京大学鼓楼校区南北园围墙翻建及周边环境整治二期工程工地，按采购人要求运到指定位置。 |  |  |
| 3 | 交货要求 | 按采购人要求的供货数量和时间组织供货，货物运抵前半小时通知采购人准备接收（本工程商品砼可能需要分次浇筑，但最多不超过4次）。 |  |  |
| 4 | …… | …… | …… | …… |

响应人全称： （加盖单位公章）

响应人代表： （签字或签章）（联系电话）

年 月 日

注：

1. 响应人必须对照本表要求和自身响应能力，逐条如实填写。“偏离说明”列填写正负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。
2. 响应人可对照本询价通知书，扩展填写商务条件及响应情况。