南京大学仙林校区众创空间二期屋面铝合金防滑格及挡土板采购招标要求

1. ★**技术参数要求**

1、招标范围：南京大学仙林校区众创空间二期屋面铝合金防滑格及挡土板采购，展开面积约2350平方米，详细规格及技术参数如下：

屋面挡土板（L型）：2350 ㎡

材质：铝板加工

规格：100mm宽\*200mm 高\*1.35mm厚 L型，滤水孔如图 。

2、质量要求：

（1）铝材全部采用1001H24国际标准。

（2）环保要求：产品要求无石棉、无甲醛、无放射性，优于GB6566-2001 A类装修材料要求。

1. **供应商特殊资质要求**

 无

1. **商务要求**

★1、质保期：2年

★2、交货时间：合同签订后15天

★3、交货地点：南京大学仙林校区

**备注：以上要求中，加★的参数属于必须满足的要求。**

