|  |
| --- |
| **南京大学鼓楼校区化学楼改造工程304不锈钢共板法兰风管采购控制价说明** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料、设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 技术参数说明 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 500\*200（长66cm） | 节 | 2 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 2 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 500\*200（长30cm） | 节 | 2 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 3 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 500\*200（长20cm） | 节 | 2 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 4 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 500\*200（长88cm） | 节 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 5 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 500\*200（长26cm） | 节 | 2 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 6 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 500\*200（长28cm） | 节 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 7 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 500\*200（长100cm） | 节 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 8 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 500\*200（长87cm） | 节 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 9 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 500\*200（长43cm） | 节 | 2 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 10 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 500\*200（长35cm） | 节 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 11 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 560\*220(长113cm) | 节 | 195 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 12 | 成品304不锈钢共板法兰风管堵头 | 560\*220(长113cm)堵头 | 节 | 2 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 13 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 560\*220(长100cm) | 节 | 4 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 14 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 560\*220(长55cm) | 节 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 15 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 560\*220(长45cm) | 节 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 16 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 560\*220(长10cm) | 节 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 17 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 560\*220(长40cm) | 节 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 18 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 560\*220(长62cm) | 节 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 19 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 560\*220(长65cm) | 节 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 20 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 560\*220(长73cm) | 节 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 21 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 560\*220(长77cm) | 节 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 22 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 560\*220(长56cm) | 节 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 23 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 560\*220(长20cm) | 节 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 24 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 500\*220(长113cm) | 节 | 32 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 25 | 成品304不锈钢共板法兰风管堵头 | 500\*220(长113cm)堵头 | 节 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 26 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 800\*220(长113cm) | 节 | 62 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 27 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 800\*200(长113cm) | 节 | 9 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 28 | 成品304不锈钢共板法兰风管堵头 | 800\*200(长113cm)堵头 | 节 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 29 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 800\*200(长90cm) | 节 | 28 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 30 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 800\*200(长60cm) | 节 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 31 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 800\*200(长100cm) | 节 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 32 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 800\*200(长75cm) | 节 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 33 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 800\*200(长20cm) | 节 | 2 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 34 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 800\*220(长113cm) | 节 | 62 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 35 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 850\*220(长113cm) | 节 | 28 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 36 | 成品304不锈钢共板法兰风管堵头 | 800\*220(长113cm)堵头 | 节 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 37 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 800\*220(长50cm) | 节 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 38 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 630\*200(长113cm) | 节 | 12 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 39 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 630\*200（长85cm) | 节 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 40 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 630\*200(长75cm) | 节 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 41 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 630\*200(长15cm) | 节 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 42 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 630\*200(长20cm) | 节 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 43 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 400\*200（长113cm） |  | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 44 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 400\*200（长44cm） |  | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 45 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 400\*200（长100cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 46 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 400\*200（长52cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 47 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 400\*200（长66cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 48 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 400\*200（长20cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 49 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 320\*200（长113cm） | 节 | 40 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 50 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 320\*200（长28cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 51 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 320\*200（长45cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 52 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 320\*200（长22cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 53 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 320\*200（长43cm） | 节 | 2 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 54 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 320\*200（长35cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 55 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 320\*200（长60cm） | 节 | 60 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 56 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 320\*200（长50cm） | 节 | 4 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 57 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 320\*200（长73cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 58 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 320\*200（长80cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 59 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 320\*200（长75cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 60 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 320\*200（长10cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 61 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 320\*200（长48cm） | 节 | 2 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 62 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 320\*200（长58cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 63 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 320\*200（长69cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 64 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 320\*200（长94cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 65 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 320\*200（长20cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 66 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长113cm） | 节 | 73 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 67 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长40cm） | 节 | 3 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 68 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长60cm） | 节 | 24 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 69 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长50cm） | 节 | 33 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 70 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长70cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 71 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长15cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 72 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长300cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 73 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长17cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 74 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长75cm） | 节 | 2 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 75 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长85cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 76 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长55cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 77 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长100cm） | 节 | 2 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 78 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长26cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 79 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长28cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 80 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长23cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 81 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长80cm） | 节 | 2 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 82 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长50cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 83 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 250\*160（长82cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 84 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 200\*120（长113cm） | 节 | 8 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 85 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 200\*120（长52cm） | 节 | 2 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 86 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 200\*120（长40cm） | 节 | 3 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 87 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 200\*120（长60cm） | 节 | 4 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 88 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 200\*120（长50cm） | 节 | 2 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 89 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 200\*120（长20cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 90 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 160\*120（长113cm） | 节 | 5 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 91 | 成品304不锈钢共板法兰风管堵头 | 160\*120（长113cm）堵头 | 节 | 5 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 92 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 160\*120（长60cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 93 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 160\*120（长253cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 94 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 160\*120（长50cm） | 节 | 2 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 95 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 160\*120（长85cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 96 | 成品304不锈钢共板法兰风管 | 160\*120（长20cm） | 节 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在风管上 |
| 97 | 成品304不锈钢共板法兰90度立弯 | 560\*220（R20Cm） | 只 | 4 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在弯头上 |
| 98 | 成品304不锈钢共板法兰90度立弯 | 800\*220（R20Cm） | 只 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在弯头上 |
| 99 | 成品304不锈钢共板法兰90度立弯 | 560\*220（R30Cm） | 只 | 2 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在弯头上 |
| 100 | 成品304不锈钢共板法兰90度立弯 | 800\*220（R27Cm） | 只 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在弯头上 |
| 101 | 成品304不锈钢共板法兰90度水平弯 | 200\*120（R17Cm） | 只 | 5 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在弯头上 |
| 102 | 成品304不锈钢共板法兰90度水平弯 | 250\*160（R17Cm） | 只 | 17 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在弯头上 |
| 103 | 成品304不锈钢共板法兰90度水平弯 | 320\*200（R20Cm） | 只 | 6 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在弯头上 |
| 104 | 成品304不锈钢共板法兰90度水平弯 | 160\*120（R17Cm） | 只 | 2 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在弯头上 |
| 105 | 成品304不锈钢共板法兰90度水平弯 | 500\*200（R20Cm） | 只 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在弯头上 |
| 106 | 成品304不锈钢共板法兰90度水平弯 | 560\*220（R20Cm） | 只 | 2 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在弯头上 |
| 107 | 成品304不锈钢共板法兰90度水平弯 | 800\*200（R20Cm） | 只 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在弯头上 |
| 108 | 成品304不锈钢共板法兰90度水平弯 | 800\*200（R45Cm） | 只 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在弯头上 |
| 109 | 成品304不锈钢共板法兰90度水平弯 | 630\*200（R37Cm） | 只 | 2 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在弯头上 |
| 110 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 250\*160/200\*120/200\*120(长52cm、R17cm) | 只 | 2 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 111 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 250\*160/200\*120/200\*120(长45cm、R17cm) | 只 | 3 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 112 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 560\*220/250\*160/560\*220长52cm、R20cm) | 只 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 113 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 560\*220/500\*200/500\*200长90cm、R30cm) | 只 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 114 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 560\*220/560\*220/250\*160长100cm、R30cm) | 只 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 115 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 560\*220/250\*160/560\*220长52cm、R17cm) | 只 | 4 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 116 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 500\*200/250\*160/500\*200(长52cm、R17cm) | 只 | 11 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 117 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 500\*200/250\*160/320\*200(长52cm、R17cm) | 只 | 8 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 118 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 320\*200/250\*160/250\*160(长52cm、R17cm) | 只 | 10 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 119 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 500\*200/250\*160/400\*200(长52cm、R17cm) | 只 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 120 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 400\*200/160\*120/320\*200(长52cm、R17cm) | 只 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 121 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 800\*220/250\*160/800\*200(长52cm、R20cm) | 只 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 122 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 320\*200/160\*120/320\*200(长52cm、R17cm) | 只 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 123 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 560\*220/560\*220/250\*160(长85cm、R20cm) | 只 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 124 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 560\*220/560\*220/250(长92cm、R23cm) | 只 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 125 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 400\*200/250\*160/320\*200(长52cm、R17cm) | 只 | 2 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 126 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 800\*200/800\*200/250\*160(长110cm、R20cm) | 只 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 127 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 800\*200/160\*120/800\*200(长52cm、R17cm) | 只 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 128 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 800\*200/500\*200/630\*200(长90cm、R30cm) | 只 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 129 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 500\*200/500\*200/250\*160(长90cm、R30cm) | 只 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 130 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 630\*200/630\*200/250\*160(长110cm、R35cm) | 只 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 131 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 630\*200/630\*200/630\*200(长52cm、R17cm) | 只 | 2 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 132 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 630\*200/250\*160/500\*200(长52cm、R17cm) | 只 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 133 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 560\*220/560\*220/250\*160(长87cm、R20cm) | 只 | 2 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 134 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 560\*220/560\*220/500\*200(长100cm、R17cm) | 只 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 135 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 400\*200/250\*160/250\*160(长52cm、R17cm) | 只 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 136 | 成品304不锈钢共板法兰三通 | 250\*160/160\*120/160\*120(长52cm、R17cm) | 只 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 137 | 成品304不锈钢共板法兰人字三通 | 500\*200/500\*200/160\*120(长90cm、R30cm) | 只 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 138 | 成品304不锈钢共板法兰人字三通 | 250\*160/320\*200/250\*160(长72cm、R20cm) | 只 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 139 | 成品304不锈钢共板法兰人字三通 | 400\*200/560\*220/400\*200(长106cm、R25cm) | 只 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 140 | 成品304不锈钢共板法兰人字三通 | 250\*160/320\*200/250\*160(长70cm、R17cm) | 只 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 141 | 成品304不锈钢共板法兰人字三通 | 500\*200/560\*220/400\*200(长116cm、R30cm) | 只 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 142 | 成品304不锈钢共板法兰人字三通 | 250\*160/320\*200/250\*160(长67cm、R20cm) | 只 | 1 | 0.5mm |  |  | 不锈钢角码安装在三通上 |
| 143 | 成品304不锈钢共板法兰S水平弯 | 560\*220（长50cm/中心偏20cm） | 节 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装上 |
| 144 | 成品304不锈钢共板法兰S水平弯 | 800\*200（长50cm/中心偏20cm） | 节 | 1 | 0.75mm |  |  | 不锈钢角码安装上 |
| 145 | 成品304不锈钢共板法兰四通 | 560\*220/250\*160/560\*220/500\*200(长108cm/R17cm) | 只 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装上 |
| 146 | 成品304不锈钢共板法兰四通 | 630\*200/500\*200/320\*200/250\*160(长82cm/R30cm) | 只 | 1 | 0.6mm |  |  | 不锈钢角码安装上 |
|   |